<map id="MBSim::GeneralizedElasticConnection" name="MBSim::GeneralizedElasticConnection">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="7,155,188,196"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$classMBSim_1_1DualRigidBodyLink.html" title=" " alt="" coords="5,80,189,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$classMBSim_1_1RigidBodyLink.html" title=" " alt="" coords="19,5,176,32"/>
</map>
